Catégorie B 	 Bâtiments: Rénovations 	 Diplôme Prix Solarie Suisse 2018

Le bâtiment commercial et industriel de la manufacture horlogère Vacheron Constantin, en mains de Richemont International SA, à Plan-les-Ouates/GE, suit une esthétique attractive. Sa forme en V a nécessité une mise en œuvre extrêmement minutieuse de l’installation PV de 246 kWc sur le toit plat de 2’000 m2. Cette dernière fournit environ 254’600 kWh/a, soit 6,1% en énergie solaire par rapport aux quelque 4’157’100 kWh/a que consomme le site. Bien que faible, cette production permet déjà d’économiser 13,6 t de CO2 sur les 1’480 t provenant de l’énergie nucléaire fossile.








Vacheron Constantin, 1228 Plan-les-Ouates/GE


La manufacture horlogère Vacheron Con- stantin existe depuis 263 ans. Jouant sur le nom, l’architecte Bernard Tschumi en a conçu le siège de Plan-les-Ouates/GE en forme de «V». Celle-ci a exigé une mise en place complexe de l’installation PV sur le toit

sont issus d’un système de chauffage urbain et près de 661’100 kWh/a du gaz naturel.
Une isolation de meilleure qualité et des valeurs U réduites s’approchant de 0.12 W/ m2K limitent les besoins, tout en constituant un objectif pour d’éventuelles extensions.

Données techniques


Besoins en énergie avant et après la rénovation SRE: 8705 m2	kWh/m2a % kWh/a Chauffage:		191    40   1’663’115
Electricité:	286    60  2’493’980
Total besoins énerg.:	477  100  4’157’095
Alimentation énergétique

plat de 2’000 m2, par la conception de mo-

Avec   son   esthétique   attractive   ainsi

Autoprod.:    m2

kWp kWh/m2a     %	kWh/a

dules PV de différentes tailles. Le bâtiment présente une esthétique attractive, exemp- laire pour de telles constructions, même si les modules PV ne sont pas intégrés à toute la surface de la toiture.
S’étendant sur 1’614 m2, l’installation PV de 246 kWc produit environ 254’600 kWh/a, soit 6.1% des besoins énergétiques très élevés du site, y compris les espaces de travail sous vide. La consommation avoisi- ne les 4’157’100 kWh/a. Pour couvrir cet- te consommation considérable, Vacheron Constantin a besoin de 2’494’000 kWh/a d’électricité,  quelque   1’002’000   kWh/a

qu’une utilisation à la fois active et passive de l’énergie solaire, le siège de la manufac- ture Vacheron Constantin s’impose comme une réalisation exemplaire pour des sites commerciaux et industriels hautement éner- givores. Vacheron Constantin reçoit pour cela le diplôme du Prix Solaire Suisse 2018.

PV toit:	1614     246	158   6.1	254’600
Bilan énergétique (énergie finale)   %	kWh/a
Alimentation énergétique:	6.1	254’600
Total besoins en énergie:	100   4’157’095
Apport d’énergie*:	93.9  3’902’495

*Apport d’énergie:	kWh/a
éléctricité:	2’239’380
chauffage à distance	1’002’000
gaz naturel	661’115

Personnes impliquées


Adresse du bâtiment et maître d‘ouvrage
Vacheron Constantin
Branch of Richemont International SA
Chemin du Tourbillon 10, 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 930 20 05
laurent.garnier@vacheron-constantin.com
Réalisation et construction des panneaux solaires
Suntechnics Fabrisolar SA
Place de l’industrie 2, 1180 Rolle
Tél. 021 802 63 33, info@suntechnics.ch
Architectes
Bernard Tschumi Urbanistes architectes BtuA
Rue Beaubourg 6, F-75004 Paris
Planificateur Général Atelier d’architecture Glauco Lombardi
Chemin de la Gravière 6, 1227 Les Acacias
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1 La manufacture horlogère Vacheron Constantin est construite en forme de «V».
2 
L‘installation PV sur le toit de la manufacture horlogère produit environ 254’600 kWh/a.
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